В УСПД КОНУС 2000 N применены высокопроизводительные 32-разрядные микроконтроллеры STM32F407VG на базе ядра Cortex-M4F с функцией DSP-вычислений с плавающей точкой (FPU)


Основные параметры

	ЦПУ: Ядро
	Cortex-M4F

	ЦПУ: DSP
	Да

	ЦПУ: FPU
	Да

	ЦПУ: MIPS
	210

	ЦПУ: F,МГц
	от 0 до 168

	Память: Flash,КБайт
	1024

	Память: RAM,КБайт
	192

	I/O (макс.),шт.
	82

	Таймеры: 16-бит,шт
	12

	Таймеры: 32-бит,шт
	2

	Таймеры: RTC
	Да

	Интерфейсы: UART,шт
	3

	Интерфейсы: SPI,шт
	3

	Интерфейсы: I2C,шт
	3

	Интерфейсы: USB,шт
	2

	Интерфейсы: CAN,шт
	2

	Интерфейсы: Ethernet,шт
	1

	Интерфейсы: DMA,шт
	16

	Аналоговые входы: Разрядов АЦП,бит
	12

	Аналоговые входы: Каналов АЦП,шт
	16

	Аналоговые входы: Быстродействие АЦП,kSPS
	2400

	Аналоговые выходы: Разрядов ЦАП,бит
	12

	Аналоговые выходы: Каналов ЦАП,шт
	2

	VCC,В
	от 1.8 до 3.6

	TA,°C
	от -40 до 85

	Корпус
	LQFP-100


Процессор работает под управлением операционной системы Free RTOS.
Разработка программ производится в среде Keil uVision.
Язык программирования С.
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