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свидетельство о приемке

УСПД «КОНУС-2000 N» заводской  № __________ изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ТУ BY 101337901.002-2012 и признано годным к эксплуатации.

   Дата изготовления  _____________ 2025 г.                               

  Исполнитель ________________________      Штамп ОТК

                         Подпись,              ФИО

Дата поставки   
              2025г. 
Исполнитель  ________________             
Устройство сбора и передачи данных 

УСПД

«Конус-2000 N»

ПАСПОРТ
СИФД 4266437 
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7. гарантии изготовителя

7.1. Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых приборов техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации в течении:

- Гарантийного срока эксплуатации – 12 месяцев с момента поставки.

7.2. Предприятие изготовитель обязуется в течении гарантийного срока со дня отгрузки потребителю безвозмездно ремонтировать прибор.

7.3. Безвозмездный ремонт или замена производится при условии соблюдения правил эксплуатации.

8. содержание драгоценных металлов

	№

п.п.
	Наименование
	Содержание,

грамм
	Примечание

	1.
	Серебро
	----
	

	2.
	Золото
	----
	

	3.
	Платина
	----
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6. Комплектность

 Комплект поставки УСПД должен соответствовать указанному в таблице.

	№

п.п.
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1.
	УСПД “КОНУС-2000 N”
	1
	

	2.
	Антенна 3G/4G
	1
	

	3.
	Паспорт на УСПД
	1
	

	4.
	Упаковка
	1
	


3

1. назначение 

1.1. Устройство сбора и передачи данных (УСПД)  предназначено для сбора, хранения данных, поступающих в цифровом виде с электронных приборов учета электрической энергии и передачи собранной информации на уровень центра сбора и обработки данных (ЦСОД).

1.2.Область применения – в автоматизированных системах контроля и учета энергии (АСКУЭ) устанавливаемых в бытовом и промышленном секторах.

1.3. УСПД имеет декларацию Евразийского экономического союза ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР004 000.00 37710 (срок действия по 11.02.2030г.) на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
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2. Технические данные

	№

п/п
	Техническая характеристика или наименование параметра
	Наличие функции

или значение параметра

	1
	Количество цифровых счетчиков
	1000

	2
	Количество накапливаемой информации с приборов учета с сохранением показаний по:

— часам

— суткам

—  месяцам
	200 часов

50 суток

12 месяцев

	3
	Количество гальванически изолированных  интерфейсов RS485( Скорость обмена при опросе счетчиков (программируется): 1200-115000 бод).
	4

	4
	Количество  интерфейсов Ethernet
	1

	5
	Количество  интерфейсов USB
	1

	6
	Количество  встроенных каналов 3G/4G
	1

	7.
	Протокол обмена с верхним уровнем (УСПД интегрировано с ЦСОД АГАТ-М).
	CRC RB

	8.
	Функция синхронизации времени
	С верхнего уровня АСКУЭ,  ЦСОД или сервера БелГИМ

	9.
	Напряжение питания от сети переменного тока (В)
	От 187 до 253

	10.
	Частота питания сети переменного тока (Гц)
	50 (+/-1)

	11.
	Потребляемая мощность(ВА) , не более 
	100

	12
	Класс защиты от поражения электрическим током
	I

	13.
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочками по  гост 14254-15
	Ip 20

	14.
	Габаритные размеры (мм) не более
	105х90х65

	15.
	Масса (кг) не более
	2

	16.
	Срок службы (лет), не менее
	10


3. ТИПЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА

	№

п/п
	Производитель
	Тип

	1
	НПООО 

"Гран-Система-С"
	Счетчики электрической энергии переменного тока статические:
"Гран-Электро СС-301"
“Гран-Электро СС-101"

	2
	ООО 

"Энергомера"
	Счетчики активной электрической энергии:

 СЕ301BY

СЕ102BY

	3
	ОАО 

«ВЗЭП»
	Счетчики активной электрической энергии трехфазные многофункциональные электронные:

 ЭЭ8005
ЭЭ8007

	4
	ОАО 

«БЭМЗ»
	Счетчики статические активной электрической энергии переменного тока однофазные многотарифные:

СЭО6005

СЭТ7007

	5
	РУП «Гомельэнерго»
	Счетчики электрической энергии многофункциональные «Энергия 9BY» (Исполнения: СТК1; СТК3)
Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные:

 «АИСТ-1»

«АИСТ-3»

	6
	ИЧПТУП «МИРТЕК инжиниринг».
	Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные 

Миртек-1

Миртек-З 


4. уКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Специалист, осуществляющий монтаж, демонтаж, обслуживание и ремонт УСПД, должен пройти инструктаж по охране труда, иметь группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В, и иметь навыки работы с аналогичным оборудованием. 

4.2 При монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и эксплуатации УСПД необходимо соблюдать ТКП 181-2023 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и             ТКП 427-2022 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», а также правила по охране труда, действующие на объекте. 

5.ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 Порядок монтажа, работы и технического обслуживания приведен в руководстве по эксплуатации на УСПД СИФД 2000.00.0000 РЭ. 

220070  г.Минск,


ул. Буденного , 11








тел./факс   (017)  398 89 94


E-mail:info@a2000.by











