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А90
) (
CAN 2
/RS 485
A
Rx
B
De
Tx
) (
CAN 1
/
RS 485
A
Rx
B
De
Tx
) (
CAN3/
RS485
-
1
A
Rx
B
De
Tx
)
 (
Д
атч
и
ки
CAN/RS 485
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Панель управления
) (
SOM
IAC-RK3568-CM
С
PU
Quad ARM® Cortex™-A55 cores
，
RK3568 main frequency up to 2.0GHz
RAM
2GB LPDDR4
ROM
8GB 
eMMC
Ethernet
10/100 
мБ
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Interface
UART0/UART1/UART3/
UART4/UART5
USB 
Interface
USB2.0 HOST 
interface
USB 
Type-c
 
interface
GPIO
Индикация
:
- Питание
- Перезагрузка
- Работа
GPIO
Кнопки
:
Вкл
RESET
GPIO
8 DI/8DO
)
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